*
NOTE Diamond (64-bit) 3.11.0.396.4  Patch Version(s) 129889 JEDEC Compatible Fuse File.*
NOTE Copyright (C), 1992-2010, Lattice Semiconductor Corporation.*
NOTE All Rights Reserved.*
NOTE DATE CREATED:	Fri Jan 22 18:50:51 2021*
NOTE DESIGN NAME:	BP_1U10E_BP_1U10E.ncd*
NOTE DEVICE NAME:	LCMXO2-2000HC-4FTBGA256*
NOTE JEDEC FILE STATUS:	Final   Version 1.95*
NOTE PIN ASSIGNMENTS*
NOTE PINS SMB_PE_DATA_PLD_NODE0 : T7 : inout*
NOTE PINS wHDD_Act_Pcie_N[0] : D3 : out*
NOTE PINS wHDD_Active_N[0] : E15 : in*
NOTE PINS RST_PE_NODE1_P4_CPLD_N : K12 : out*
NOTE PINS RST_PE_NODE1_P3_CPLD_N : L12 : out*
NOTE PINS RST_PE_NODE1_P2_CPLD_N : J13 : out*
NOTE PINS RST_PE_NODE1_P1_CPLD_N : J14 : out*
NOTE PINS RST_PE_NODE1_P0_CPLD_N : J12 : out*
NOTE PINS RST_PE_NODE0_P4_CPLD_N : H12 : out*
NOTE PINS RST_PE_NODE0_P3_CPLD_N : G13 : out*
NOTE PINS RST_PE_NODE0_P2_CPLD_N : G12 : out*
NOTE PINS RST_PE_NODE0_P1_CPLD_N : D15 : out*
NOTE PINS RST_PE_NODE0_P0_CPLD_N : B16 : out*
NOTE PINS SMB_CPLD0_DAT_UPDATE : C9 : inout*
NOTE PINS SMB_CPLD0_CLK_UPDATE : A9 : inout*
NOTE PINS LED_front : R3 : out*
NOTE PINS GPIO : M10 : out*
NOTE PINS testA[7] : L10 : out*
NOTE PINS testA[6] : M9 : out*
NOTE PINS testA[5] : T10 : out*
NOTE PINS testA[4] : R9 : out*
NOTE PINS testA[3] : M8 : out*
NOTE PINS testA[2] : P9 : out*
NOTE PINS testA[1] : T9 : out*
NOTE PINS testA[0] : N9 : out*
NOTE PINS PCH_SMB_DATA : R7 : inout*
NOTE PINS PCH_SMB_CLK : P7 : in*
NOTE PINS SMB_PE_CLK_PLD_NODE0 : R8 : in*
NOTE PINS SGPIO_DATAOUT_1 : T5 : in*
NOTE PINS SGPIO_LD_1 : R6 : in*
NOTE PINS SGPIO_CLK_1 : T3 : in*
NOTE PINS SGPIO_DATAOUT_0 : P4 : in*
NOTE PINS SGPIO_LD_0 : T4 : in*
NOTE PINS SGPIO_CLK_0 : T2 : in*
NOTE PINS PERST_BUF_N[9] : D6 : in*
NOTE PINS PERST_BUF_N[8] : B4 : in*
NOTE PINS PERST_BUF_N[7] : A3 : in*
NOTE PINS PERST_BUF_N[6] : B6 : in*
NOTE PINS PERST_BUF_N[5] : A5 : in*
NOTE PINS PERST_BUF_N[4] : C5 : in*
NOTE PINS PERST_BUF_N[3] : A4 : in*
NOTE PINS PERST_BUF_N[2] : B3 : in*
NOTE PINS PERST_BUF_N[1] : B5 : in*
NOTE PINS PERST_BUF_N[0] : C4 : in*
NOTE PINS oPCIEIN_ALERT_N_NODE0 : M6 : out*
NOTE PINS PRSNT_N[9] : L16 : in*
NOTE PINS PRSNT_N[8] : K14 : in*
NOTE PINS PRSNT_N[7] : J15 : in*
NOTE PINS PRSNT_N[6] : H14 : in*
NOTE PINS PRSNT_N[5] : G16 : in*
NOTE PINS PRSNT_N[4] : G15 : in*
NOTE PINS PRSNT_N[3] : F14 : in*
NOTE PINS PRSNT_N[2] : E16 : in*
NOTE PINS PRSNT_N[1] : D16 : in*
NOTE PINS PRSNT_N[0] : D14 : in*
NOTE PINS IFDET_N[9] : K13 : in*
NOTE PINS IFDET_N[8] : J11 : in*
NOTE PINS IFDET_N[7] : H11 : in*
NOTE PINS IFDET_N[6] : J16 : in*
NOTE PINS IFDET_N[5] : H13 : in*
NOTE PINS IFDET_N[4] : G11 : in*
NOTE PINS IFDET_N[3] : F12 : in*
NOTE PINS IFDET_N[2] : F13 : in*
NOTE PINS IFDET_N[1] : C16 : in*
NOTE PINS IFDET_N[0] : C15 : in*
NOTE PINS PRSNT_O[9] : N14 : out*
NOTE PINS PRSNT_O[8] : E11 : out*
NOTE PINS PRSNT_O[7] : N16 : out*
NOTE PINS PRSNT_O[6] : F9 : out*
NOTE PINS PRSNT_O[5] : P16 : out*
NOTE PINS PRSNT_O[4] : A10 : out*
NOTE PINS PRSNT_O[3] : N15 : out*
NOTE PINS PRSNT_O[2] : B9 : out*
NOTE PINS PRSNT_O[1] : M15 : out*
NOTE PINS PRSNT_O[0] : D9 : out*
NOTE PINS BP_TYPE[9] : N3 : out*
NOTE PINS BP_TYPE[8] : M3 : out*
NOTE PINS BP_TYPE[7] : M2 : out*
NOTE PINS BP_TYPE[6] : L4 : out*
NOTE PINS BP_TYPE[5] : P1 : out*
NOTE PINS BP_TYPE[4] : K5 : out*
NOTE PINS BP_TYPE[3] : N2 : out*
NOTE PINS BP_TYPE[2] : M1 : out*
NOTE PINS BP_TYPE[1] : N1 : out*
NOTE PINS BP_TYPE[0] : L2 : out*
NOTE PINS wHDD_Err_Pcie_N[9] : K4 : out*
NOTE PINS wHDD_Err_Pcie_N[8] : J5 : out*
NOTE PINS wHDD_Err_Pcie_N[7] : H5 : out*
NOTE PINS wHDD_Err_Pcie_N[6] : J1 : out*
NOTE PINS wHDD_Err_Pcie_N[5] : H4 : out*
NOTE PINS wHDD_Err_Pcie_N[4] : F5 : out*
NOTE PINS wHDD_Err_Pcie_N[3] : G5 : out*
NOTE PINS wHDD_Err_Pcie_N[2] : F4 : out*
NOTE PINS wHDD_Err_Pcie_N[1] : C1 : out*
NOTE PINS wHDD_Err_Pcie_N[0] : B1 : out*
NOTE PINS wHDD_Loc_Pcie_N[9] : L3 : out*
NOTE PINS wHDD_Loc_Pcie_N[8] : K2 : out*
NOTE PINS wHDD_Loc_Pcie_N[7] : K1 : out*
NOTE PINS wHDD_Loc_Pcie_N[6] : H1 : out*
NOTE PINS wHDD_Loc_Pcie_N[5] : H2 : out*
NOTE PINS wHDD_Loc_Pcie_N[4] : G3 : out*
NOTE PINS wHDD_Loc_Pcie_N[3] : F1 : out*
NOTE PINS wHDD_Loc_Pcie_N[2] : F2 : out*
NOTE PINS wHDD_Loc_Pcie_N[1] : E3 : out*
NOTE PINS wHDD_Loc_Pcie_N[0] : D1 : out*
NOTE PINS wHDD_Act_Pcie_N[9] : L1 : out*
NOTE PINS wHDD_Act_Pcie_N[8] : K3 : out*
NOTE PINS wHDD_Act_Pcie_N[7] : J2 : out*
NOTE PINS wHDD_Act_Pcie_N[6] : H3 : out*
NOTE PINS wHDD_Act_Pcie_N[5] : G1 : out*
NOTE PINS wHDD_Act_Pcie_N[4] : G2 : out*
NOTE PINS wHDD_Act_Pcie_N[3] : F3 : out*
NOTE PINS wHDD_Act_Pcie_N[2] : E1 : out*
NOTE PINS wHDD_Act_Pcie_N[1] : E2 : out*
NOTE PINS wHDD_Active_N[9] : L14 : in*
NOTE PINS wHDD_Active_N[8] : K15 : in*
NOTE PINS wHDD_Active_N[7] : K16 : in*
NOTE PINS wHDD_Active_N[6] : H16 : in*
NOTE PINS wHDD_Active_N[5] : H15 : in*
NOTE PINS wHDD_Active_N[4] : G14 : in*
NOTE PINS wHDD_Active_N[3] : F16 : in*
NOTE PINS wHDD_Active_N[2] : F15 : in*
NOTE PINS wHDD_Active_N[1] : E14 : in*
QP256*
QF491264*
G0*
F0*
L000000
[encoded data, 244224 characters]
*
NOTE END CONFIG DATA*
L244224
[encoded data, 247040 characters]
*
C06C5*
NOTE FEATURE_ROW*
E0000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000
0000010001000000*
NOTE User Electronic Signature Data*
UH00000000*
3470
