


1. Top 面: 調整H/W Strapping 位置如下



PEXR50 (Yellow) 上件 R=10K

PEXR44 (Blue) 移除  


1. 進入BMC web，點選「維護」



1. a選擇bin檔  
   b點選「開始PLX8733更新」 ，並點選「確定」  
   
2. a確認 bin 檔已上傳100%  
   b點選「繼續」 開始更新FW，並點選「確定」  
     
   

1. a PLX 更新完成，點選「確定」後重新登入網頁  
   **更新完成會關機後並重啟系統**
2. a進入DOS 使用ru tool進入ru  
   
3. 進入ru 按F6 check Device  
   check PEX8733 已經disable NT mode (沒有10B5 87B0)  
   